南京特殊教育师范学院询价采购函

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间： 年 月 日 | | | 供应商报价时间： 年 月 日 | | | | | | |
| 采购人全称（公章） | 南京特殊教育师范学院 | | 供应商全称（公章） | |  | | | | |
| 采购人详细地址 | 南京市栖霞区神农路1号 | | 供应商详细地址 | |  | | | | |
| 经办人  　艾蓉 | 联系电话  18936032891 |  | 联系人 |  | | | | |
| 品牌名称  （项目名称） | 规格、型号  及主要性能  （工程量清单后附） | 交货时间  （工期） | 交货地点 | 数量 | | 单价 | 总价 | 产地 |
| 实验室远程监看终端 | 1、传感器：1/3英寸 CMOS；有效像素≧400万;  2、镜头:2.8mm、尺寸接口M12；  3、水平/垂直视场角:78.8°/40.5°；  4、最低照度:0.005Lux；  5、分辨率：50Hz：25fps（2560 ×1440,2304×1296,1920× 1080，1280 × 720）；  6、快门:1/3s~1/100000 s;  7、网络接口:1个RJ45 （10M/100M自适应）接口支持ISAPI，SDK，GB28181（2016）；  8、支持高清拾音； | 2022年12月15日 | 博雅楼 | 26 | |  |  |  |
| POE交换机 | 1、端口结构：固定端口 24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，2个10G Base-X SFP+ 光口  2、转发能力 65.7Mpps；包缓存 12M  3、地址表大小：16K  4、端口结构:固定端口 24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，2个10G Base-X 端口交换容量 88Gbps | 2022年12月15日 | 博雅楼 | 1 | |  |  |  |
| 视频解码存储一体机（实训大楼） | 1、支持不少于16路远程监看终端的接入；  2、网络输入\输出带宽：160Mbps\160Mps  3、存储：最大支持8MP录入；  4、视频输出接口：1路HDMI,VGA；最大支持4K（3840\*2160）分辨率，向下兼容；  5、音频输出接口：RCA接口，解码格式支持G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC；  6、解码：支持1/2/4/6/8/9/16画面解码；  7、存储：不少于4盘位，最大支持8TB；（此次配置3块6T硬盘，硬盘要求SATA3.0接口，转速（rpm）5400，传输速率：180MB/s，缓存256M；）  8、存储方式包括但不仅限于手动、自动、定时等存储方式，适应不同存储场景；  9、接口：RJ45接口（10M/100M/1000M自适应），串行接口1\*RS-485;1\*RS-232;USB接口不少于2个；  11、自带POE背板：POE接口\*16，POE标准IEEE 802.3af/at；功率不低于200W | 2022年12月15日 | 博雅楼 | 1 | |  |  |  |
| 视频解码存储一体机（博雅楼） | 1、支持不少于32路远程监看终端的接入；  2、网络输入\输出带宽：256Mbps\160Mps;  3、存储：最大支持8MP;  4、视频输出接口：1路HDMI,VGA；最大支持4K（3840\*2160）分辨率，向下兼容；  5、音频输出接口：RCA接口，解码格式支持G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC；  6、解码：支持1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面解码；  7、存储：不少于8盘位，最大支持8TB；（此次配置7块6T硬盘，硬盘要求SATA3.0接口，转速（rpm）5400，传输速率：180MB/s，缓存256M；）  8、存储方式包括但不仅限于手动、自动、定时等存储方式，适应不同存储场景；  9、接口：RJ45接口（10M/100M/1000M自适应），串行接口1\*RS-485;1\*RS-232;USB接口不少于2个； | 2022年12月15日 | 博雅楼 | 1 | |  |  |  |
| 监看显示器 | 尺寸：≧23寸；  比例：16：9  面板：IPS  输入接口：HDMI；  供电：AC220V | 2022年12月15日 | 博雅楼 | 2 | |  |  |  |
| 音箱 | **音箱参数**  1、中纤板木制音箱，高档PVC表面装潢；  2、调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量独立可调；  3、输入接口：一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入；  4、输出接口：一路副机功率输出。  5、功 耗：≧50W/4Ω  6、频率范围：70Hz~20KHz  7、输入电源：AC220V/50Hz  8、灵 敏 度：95dB±3dB  9、失 真 度：＜0.1%（1w）  10、信 噪 比：＞82dB  11、喇叭单元：低音5”、麦拉高音喇叭1”  **蓝牙接收单元**  1、支持手机、笔记本蓝牙接入；  2、蓝牙版本5.0  3、传输距离不低于10米；  4、输入接口支持3.5音频接口、双莲花接口；  **控制单元**  1、支持蓝牙、线路输入切换控制；  2、输入接口双莲花；  3、输出接口双莲花；  4、支持音量大小可调； | 2022年12月15日 | 博雅楼 | 4 | |  |  |  |
| 网线 | CAT6网络线缆； | 2022年12月15日 | 博雅楼 | 4 | |  |  |  |
| 音频线缆 | 音箱与设备链接所需音频线缆，根据实际使用自行配置 | 2022年12月15日 | 博雅楼 | 1 | |  |  |  |
| 壁挂机柜 | 设备安装所需壁挂机柜  尺寸：600\*400\*300mm(高） | 2022年12月15日 | 博雅楼 | 2 | |  |  |  |
| 其他要求: |  | | 总报价:人民币(大写) 　　 元 | | | | | | |
| 要求供应商报价截止时间 | | | ￥ | | | | | | |
| 月 　日　 午 　　 时 | | |  | | | | | | |
| 虚线左方为采购人填写 | | | 虚线右方为供应商填写 | | | | | | |